**VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK**

zákazka na dodanie služieb podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

(ďalej len ako „ZVO“)

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

**Verejný obstarávateľ:**

Názov: Základná škola Eugena Ruffinyho

Sídlo: Zimná 190/144, 04925 Dobšiná

Zastúpený: Mgr. Jaroslav Hutník, riaditeľ školy

IČO: 35543752

Tel.: +421 58/7941 342

E-mail: [zs@zsdobsina.sk](mailto:zs@zsdobsina.sk)

Číslo účtu.: SK76 0200 0000 0016 3989 7554

Internetová stránka: https://zsdobsina.edupage.org/

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Kamila Molová, 0915 319 222

Kontaktná osoba vo veciach technických: Mgr. Jaroslav Hutník, 0918 656 325

**2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:**

Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, 049 25 Dobšiná

**3. Predmet obstarávania: „Oprava miestností WC a umyvárne pri spojovacej chodbe“**

Hlavný CPV kód: 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl

**4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:** Zmluva o dielo

**5. Podrobný opis predmetu:**

Predmetom zákazky je oprava miestností WC a umyvárne v budove školy.

Osobná obhliadka je potrebná - kontaktná osoba Mgr. Jaroslav Hutník - telefónne číslo 0918 656 325

Podrobný rozpis prác a materiálu je v prílohe č. 1

**6. Predpokladaná hodnota zákazky: určuje sa týmto prieskumom**

**7. Miesto dodania predmetu zákazky:**

Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, 049 25 Dobšiná

**8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:** 07.11.2022

**9. Financovanie predmetu zákazky:** z vlastných zdrojov

**10. Lehota na predloženie ponuky:**  do 20.10.2022 do 23:59:59 hod.

**11. Spôsob predloženia ponuky:**

elektronicky pomocou systému EVO

**12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:** najnižšia cena

**13. Pokyny na zostavenie ponuky:** ponuku je potrebné vyhotoviť písomnou formou v slovenskom jazyku,

***a. Identifikačné údaje uchádzača*:** meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail

***b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk* -** pri plnení kritérií posudzujeme cenu, rýchlosť dodávky a predloženie dokladov uvedených v bode 13 písm. c) tejto výzvy.

***c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu* -** právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) .

***d.*** ***Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2)***

**14. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:** 21.10.2022 o 14:00 hod. v ZŠ Dobšiná

**15. Lehota viazanosti ponúk**: 30.11.2022

**16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

**-** Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.

**-** S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.

**-** Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť so zmluvou o dielo, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu o dielo s ďalším uchádzačom v poradí.

**-** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

**-** Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

S úctou,

Mgr. Jaroslav Hutník

riaditeľ školy

V Dobšinej 07.10.2022

Príloha č. 1 ***Podrobný rozpis prác a materiálu***

**Názov predmetu zákazky:** „Oprava miestností WC a umyvárne pri spojovacej chodbe“

**Verejný obstarávateľ (názov a adresa sídla):**

**Názov:** Základná škola Eugena Ruffinyho

**Adresa sídla:** Zimná 190/144, 049 25 Dobšiná

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položky predmetu obstarávania** | **MJ** | **Množstvo MJ** | **Cena**  **bez DPH** | **Cena s DPH** |
| Odsekanie a odobratie obkladov stien z vnútorných obkladačiek vrátane podkladovej omietky | m2 | 59,240 |  |  |
| Otlčenie omietok vnútorných cementových stien rozsahu do 100 % | m2 | 59,240 |  |  |
| Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter | m2 | 59,240 |  |  |
| Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 59,240 |  |  |
| Vnútorná omietka stien (hrubá), hr.15 mm | m2 | 59,240 |  |  |
| Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do flexibilného tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm | m2 | 59,240 |  |  |
| Dlaždice keramické obkladové 300 x 300 mm | m2 | 59,780 |  |  |
| Búranie dlažieb hrúbky nad 10 mm | m2 | 15,500 |  |  |
| Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm | m2 | 15,500 |  |  |
| Dlaždice keramické podlahové 300 x 300 mm | m2 | 15,524 |  |  |
| Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky do 3,80 m - strop | m2 | 15,500 |  |  |
| Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter | m2 | 15,500 |  |  |
| Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoploš-ným prilepením | m2 | 15,500 |  |  |
| Vnútorná omietka stien (jemná), hr. 4 mm | m2 | 15,500 |  |  |
| Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutiny | ks | 5 |  |  |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt | t | 26,010 |  |  |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | t | 34,680 |  |  |
| Presun hmôt pre budovy, zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m | t | 1,535 |  |  |
| Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 x 2,2 | m | 3 |  |  |
| Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného na tupo D 110 | ks | 3 |  |  |
| Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém | ks | 3 |  |  |
| Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,006 |  |  |
| Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním | m | 4,500 |  |  |
| Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 16 | ks | 3 |  |  |
| Nástenka 16x1/2" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu | ks | 3 |  |  |
| Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,001 |  |  |
| Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým  splachovačom, na ďalšie použitie | súb. | 3 |  |  |
| Montáž záchodovej misy kombinovanej so zvislým odpadom | súb. | 3 |  |  |
| Kombinované WC keramické, rozmer 360x620x400 mm, odpad | ks | 3 |  |  |
| Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie | súb. | 2 |  |  |
| Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia | súb. | 1 |  |  |
| Demontáž batérie umývadlovej nástennej | súb. | 2 |  |  |
| Montáž umývadlovej batérie | ks | 2 |  |  |
| Batéria drezová nástenná, rozmer 360x180x75 mm, chróm | ks | 2 |  |  |
| Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy | ks | 2 |  |  |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 2 |  |  |
| Zápachová uzávierka umývadlová nábytková HL137/40, DN 40 x 5/4", s veľkodušne zahnutými rúrkami s pripojovacím závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP | ks | 2 |  |  |
| Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,084 |  |  |
| Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 5 |  |  |
| Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 5 |  |  |
| Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné | ks | 5 |  |  |
| Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,130 |  |  |
| Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 0,236 |  |  |
| Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním | m | 1,600 |  |  |
| Prechodová skrutkovacia lišta, šírka 40 mm, s hladkým povrchom | m | 1,600 |  |  |
| Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m | t | 0,001 |  |  |
| Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 0,884 |  |  |
| Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových  konštrukcií oškrabaním - zárubne | m2 | 4,104 |  |  |
| Syntetické nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií dvojnásobné, 1krát emailovaním | m2 | 4,104 |  |  |
| Základné nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií | m2 | 4,104 |  |  |
| Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m | m2 | 23,200 |  |  |
| Jednonásobné penetrovanie jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 38,420 |  |  |
| Ručné nanášanie základnej maľby z maliarskych zmesí, dvojná-sobné, na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 38,420 |  |  |
| Dvojpólový spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia - radenie 2 | ks | 2 |  |  |
| Spínač 2 lesklý biely | ks | 2 |  |  |
| Zapojenie svietidlá IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného  interiérového so žiarovkou | ks | 3 |  |  |
| Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 1x26W, IP20 | ks | 3 |  |  |
| Demontáž - spínač nástenný dvojpólový pre prostredie obyčajné | ks | 2 |  |  |
| Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom | ks | 3 |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |  |

Príloha č.2

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA**

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)

**Vyhlásenie uchádzača:**

* je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Oprava miestností WC a umyvárne pri spojovacej chodbe“, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;
* všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
* nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;
* všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená;
* nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
* nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia;
* dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
* dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
* v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
  + - * nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži,
      * neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
      * bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
* dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania.

V ..................................., dňa ................

............................................

*Podpis a pečiatka*

*(vypísať meno, priezvisko a funkciu*

*oprávnenej osoby uchádzača)*